ROLAND VSC3 - wirtualny moduł brzmieniowy - odpowiednik modułu
Roland Sound Canvas SC-55/SC88
(zapewnia lepsze brzmienie plików MIDI, niż karta dźwiękowa 
zainstalowana w koputerze).

I. Instalacja:
- klikamy na SETUP (ikona z symbolem komputera), 
pojawi się okno, klikamy na NEXT, w kolejnym oknie 
akceptujemy warunki umowy, klikamy na TAK, w następnym oknie 
program zapyta czy ma się uruchamiać wraz z plikiem MIDI.
W kolejnym oknie wybieramy docelowy folder 
instalacji lub pozostawiamy domyślny, klikamy na NEXT, 
w następnym oknie również klikamy na NEXT i rozpocznie się 
proces instalacji. Po zakończeniu pojawi się okno, informujące, 
że komputer musi się zrestartować, klikamy na YES. 

II. Ustawienia programu:
Uruchamiamy VSC Setting Window (okno ustawień programu) 
(START - PANEL STEROWANIA - VSC Setting Window). 
W pierwszej zakładce "PERFORMANCE" wybieramy preset 
"High Quality", suwakiem "Maximum polyphony" możemy zwiększyć 
lub zmniejszyć polifonię (domyślna - 64 głosy, wystarczająca 
dla odtwarzania typowych plików MIDI).
Suwakiem "Response" zmieniamy ustawienie na 136,1 mSec
(jeżeli wystąpią zakłócenia dźwięku podczas odtwarzania, 
wartość należy zwiększyć np do 204,1 mSec, lub więcej).
Parametry w następnych zakładkach są ustawione optymalnie 
i nie ma potrzeby ich zmieniać. 
Klikamy na "ZASTOSUJ" i "OK".